### A configuração falhou

Verifique os seguintes itens e execute novamente a configuração da rede.
Certifique-se de que o ponto de acesso (router sem fios) está ligado. Se o ponto de acesso (router sem fios) estiver ligado, desligue-o e volte a ligá-lo. Tenha em atenção que outros utilizadores podem estar a utilizar a rede.
Desative o separador de privacidade no ponto de acesso (router sem fios).
Aproxime a sua impressora do ponto de acesso (router sem fios).
Certifique-se de que o ponto de acesso (router sem fios) suporta WPS. Se não suportar WPS, não será possível estabelecer uma rede utilizando a configuração de botão de comando (WPS).
Se a função de filtragem de endereços MAC estiver ativada, registe o endereço MAC da sua impressora para impedir que a mesma seja filtrada. Para efetuar o registo, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
Certifique-se de que o modo de comunicação Wi-Fi (IEEE802.11*) definido para o seu ponto de acesso (router sem fios) coincide com o modo suportado pela sua impressora. (*Varia de acordo com a sua localização.)