Selecteer op het bedieningspaneel van de printer de netwerknaam (SSID) die een band van 2,4 GHz gebruikt en druk op de knop OK.

Opmerking:
Als u het toegangspunt (draadloze router) gebruikt met de standaardinstellingen, selecteert u de netwerknaam (SSID) op het bedieningspaneel van de printer en die een “_G” heeft aan het einde. Als u de netwerknaam (SSID) niet kunt verkrijgen, controleert u de informatie voor het toegangspunt (draadloze router).
Als de SSID niet wordt weergegeven, drukt u op en voert u de netwerknaam (SSID) die een 2,4 GHz band gebruikt in. Selecteer OK en druk dan op de knop OK.