Настройте принтер, следуя приведенным ниже инструкциям.
Настройка аппаратного обеспечения
Подробные сведения о настройке аппаратного обеспечения принтера (например, о заправке чернил, установке картриджей с чернилами или контейнеров с чернилами и загрузке бумаги) см. в печатном руководстве по установке.
Установка драйверов
Установите драйверы после завершения настройки аппаратного обеспечения принтера. Драйверы расположены на этом компакт-диске в следующих папках:
Драйвер для принтера
\Driver\Printer\Driver
Драйвер для сканера (только для МФУ)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (только для принтеров с поддержкой факса)
\Apps\FaxUtility
Драйвер для принтера PCL или PS3 (PostScript3) (только для поддерживаемых принтеров):

Некоторые функции печати недоступны с драйверами PCL и PS3. Чтобы использовать все функции печати, установите драйверы для принтера, указанные выше. См. Руководство пользователя, чтобы убедиться, что принтер поддерживает языки печати PCL или PS3. Далее установите драйвер, следуя инструкциям.

Драйвер для принтера PCL
\Driver\PCLUniversal\
или
\Driver\Universal\
Драйвер для принтера PS3 (PostScript3)
\Driver\PostScript
Подключение к сети и настройка параметров сети
Подключите сетевой кабель или установите соединение с беспроводной сетью с помощью панели управления принтера. Запустите EpsonNet Config, чтобы настроить параметры сети.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Загрузка руководств пользователя
Чтобы получить дополнительную информацию, загрузите руководства пользователя с веб-сайтов поддержки Epson.
http://www.epson.eu/Support (Европа)
http://support.epson.net/ (за пределами Европы)