### Felsökning

För Wi-Fi
Stäng av åtkomstpunktens (trådlösa routerns) ström och slå sedan på den igen. Tänk på att andra kanske använder nätverket.
Klicka på Information och skriv sedan ut nätverkets anslutningsrapport. Läs problem och lösningar.
Utför korrigerande åtgärder, beroende på resultatet av diagnostiken, med någon av följande länkar.
För [GODKÄNT]
För [FEL]
För kabelanslutet LAN
Stäng av och slå på hubbens ström. Tänk på att andra kanske använder nätverket. Kontrollera anslutningen igen, en minut efter att du stängde av och startade hubbens strömtillförsel.
Kontrollera om Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten. Om anslutningens statuslampa är släckt, kontrollera lampans status genom att ansluta till en annan port eller byta ut Ethernet-kabeln. Byt ut hubben om problemet inte löses.