### Iestatīšana neizdevās

Izpildiet tālāk norādītās darbības un pēc tam vēlreiz veiciet tīkla iestatīšanu.
Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (bezvadu maršrutētājs) ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja) barošanu un atkal ieslēdziet. Ņemiet vērā citus tīkla lietotājus.
Atspējojiet piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja) konfidencialitāti.
Novietojiet printeri tuvāk piekļuves punktam (bezvadu maršrutētājam).
Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (bezvadu maršrutētājs) atbalsta WPS. Ja tas neatbalsta WPS, nevar izveidot tīklu, izmantojot Push Button Setup (WPS).
Ja MAC adreses filtrēšanas funkcija ir iespējota, reģistrējiet printera MAC adresi, lai novērstu printera filtrēšanu. Skatiet piekļuves punkta komplektā ietverto dokumentāciju.
Pārbaudiet, vai piekļuves punktam (bezvadu maršrutētājam) iestatītais Wi-Fi komunikācijas režīms (IEEE802.11*) atbilst printera atbalstītajam. (*Rādījums var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.)