Принтердің басқару панелінде 2,4 ГГц жолақты пайдаланатын желі атауын (SSID) таңдаңыз және одан кейін OK түймесін басыңыз.

Ескертпе:
Кіру нүктесін (сымсыз маршрутизатор) әдепкі параметрлерімен пайдалансаңыз, принтердің басқару панелінде көрсетілген, «_G» болып аяқталатын желі атауын (SSID) таңдаңыз. Егер желі атауын (SSID) алу мүмкін болмаса, кіру нүктесінің (сымсыз маршрутизатор) ақпаратын тексеріңіз.
SSID атауы көрсетілмесе, түймесін басып, 2,4 ГГц диапазонын пайдаланатын желі атауын (SSID) енгізіңіз, OK тармағын таңдап, содан соң OK түймесін басыңыз.