### A hálózati csatlakozási diagnosztika eredménye Sikeres, de a nyomtató nem tud csatlakozni

A nyomtató és a hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) már sikeresen kapcsolódott, de a nyomtató nem tud csatlakozni a számítógéphez egy hozzáférési ponton keresztül (vezeték nélküli LAN router). Próbálja ki a következő megoldásokat a megadott sorrendben.
Ellenőrizze az adatvédelmi elválasztó funkciót a hozzáférési ponton (vezeték nélküli LAN router)
Ez gyakori probléma a mobil vezeték nélküli LAN routerek esetén. Az eszközök közötti kommunikációt megszakító adatvédelmi elválasztó funkció engedélyezve van a hozzáférési ponton (vezeték nélküli LAN router). Ez egy biztonsági funkció, amely megszakítja az eszközök közötti kommunikációt a routeren keresztül. Ha engedélyezve van, a nyomtató és a számítógép kommunikációjának megszakítása következtében azok nem csatlakoztathatók. Kapcsolja ki az adatvédelmi elválasztó funkciót a hozzáférési ponton, majd állítsa be újra a hálózatot. Lásd a hozzáférési pont kézikönyvét a beállítási móddal kapcsolatos részletekért. A gyártótól függően az adatvédelmi elválasztó funkciónak eltérő neve lehet.
Ellenőrizze az SSID-ket a nyomtató és a számítógép esetén
Egyes hozzáférési pontok több SSID-vel rendelkezhetnek. Néhány képes szétválasztani az SSID-ket a megfelelő vezeték nélküli szabványban (IEEE802.11a és IEEE802.11g). Még azonos hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router) esetén is előfordulhat, hogy a nyomtató és a számítógép különböző SSID-ket használ, és nem képes kommunikálni. Állítsa be a számítógép SSID-jét a nyomtatóénak megfelelően. Ellenőrizheti a számítógép SSID-jét a Wi-Fi-kapcsolat menüben. A nyomtató SSID-je megtalálható a nyomtatott hálózati diagnosztikai jelentésen. Ha az SSID-k egyeznek, állítsa be újra a hálózatot.