### Отстраняване на неизправности

За Wi-Fi
Изключете захранването на точката за достъп (безжичния маршрутизатор) и го включете отново. Обърнете внимание, че може да има други потребители, които използват мрежата.
Щракнете върху Детайли, след което отпечатайте отчет за мрежовата връзка. Вижте проблеми и решения.
В зависимост от резултатите от диагностиката, извършете коригиращи дейности с помощта на една от следните връзки.
За [PASS]
За [FAIL]
За кабелна LAN мрежа
Изключете концентратора, след което го включете отново. Обърнете внимание, че може да има други потребители, които използват мрежата. Проверете отново връзката около една минута след изключването и повторното включване на концентратора.
Проверете дали Ethernet кабелът е свързан правилно. Ако индикаторът на състоянието на връзката не свети, проверете го като свържете към друг порт или смените Ethernet кабела. Ако проблемът не бъде решен, сменете концентратора.