### Risoluzione dei problemi

Per Wi-Fi
Spegnere e riaccendere il punto di accesso (router wireless). Tenere presente che altri utenti potrebbero utilizzare la rete.
Fare clic su Dettagli, quindi stampare il rapporto della connessione di rete. Controllare i problemi e le soluzioni.
A seconda dei risultati della diagnostica, eseguire le azioni correttive utilizzando uno dei seguenti link.
Per [RIUSCITO]
Per [NON RIUSCITO]
Per LAN cablata
Spegnere e riaccendere l’hub. Tenere presente che altri utenti potrebbero utilizzare la rete. Controllare di nuovo la connessione dopo circa un minuto dallo spegnimento e dal riavvio dell'hub.
Controllare che il cavo Ethernet sia collegato saldamente. Se la spia dello stato di connessione è spenta, controllare lo stato della spia collegando il cavo Ethernet a un'altra porta o sostituendolo. Se il problema non si risolve, sostituire l'hub.