### Võrguühenduse diagnoosimisel hälbeid ei tuvastatud, aga printerit ei saa ühendada

Printer ja pääsupunkt (raadioühendusega LAN-ruuter) on edukalt ühendatud, aga printer ei saa arvutiga pääsupunkti (raadioühendusega LAN-ruuter) kaudu ühendust. Proovige järgmist lahendust järgmises järjekorras.
Määrake privaatsuse eraldamise funktsioon pääsupunktil (raadioühendusega LAN-ruuter)
See on tavaline hälve mobiilsetel LAN-ruuteritel. Privaatsuse eraldamise funktsioon, mis katkestab side seadmete vahel, on pääsupunktis aktiveeritud (raadioühendusega LAN-ruuter). See on turvafunktsioon, millega katkestatakse side seadmete vahel läbi ruuteri. Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis on printeri ja arvuti vaheline side katkestatud ja need ei saa omavahel ühendust. Keelake privaatsuse eraldamise funktsioon pääsupunktis ja seadistage võrk uuesti. Vaadake oma pääsupunkti juhendit seadistamise üksikasjade kohta. Sõltuvalt tootjast võidakse privaatsuse eraldamise funktsiooni nimetada teisiti.
Vaadake üle printeri ja arvuti SSID-d
Mõnel pääsupunktil võib olla mitu SSID-d. Mõned neist on võimelised eraldama SSID-d vastavasse raadioühenduse standardisse (IEEE802.11a ja IEEE802.11g). Printer ja arvuti kasutavad samas pääsupunktis (raadioühendusega LAN-ruuter) erinevat SSID-d ja on võimalik, et need pole võimelised sidet pidama. Sobitage arvuti SSID printeri omaga. Arvuti SSID-d saate vaadata Wi-Fi ühenduse menüüst. Printeri SSID on nähtav võrgu diagnostikaaruandes. Kui SSID-d sobivad, seadistage võrk uuesti.