Na upravljačkoj ploči pisača odaberite naziv mreže (SSID) koja koristi pojas od 2,4 GHz i zatim pritisnite gumb OK.

Napomena:
Ako koristite početnu točku (bežični usmjerivač) sa zadanim postavkama, odaberite naziv mreže (SSID) prikazan na upravljačkoj ploči pisača koji na kraju sadrži znakove "_G". Ako niste u mogućnosti doznati naziv mreže (SSID), provjerite podatke za pristupnu točku (bežični usmjerivač).
Ako SSID nije prikazan, pritisnite , unesite naziv mreže (SSID) koji koristi pojas od 2,4 GHz, odaberite U redu i zatim pritisnite gumb OK.