### Ayar Başarısız

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin ve ağ ayarını yeniden gerçekleştirin.
Erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) açık olduğunu kontrol edin. Açıksa, erişim noktasının (kablosuz yönlendiricinin) gücünü kapatıp açın. Ağı kullanıyor olabilecek diğer kullanıcıları göz önünde bulundurun.
Erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) gizlilik ayırıcıyı devre dışı bırakın.
Yazıcınızı erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) yaklaştırın.
Erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) WPS desteklediğini kontrol edin. WPS desteklemiyorsa, İtme Düğmesi Ayarı (WPS) kullanarak bir ağ kuramazsınız.
MAC adresi filtreleme işlevi etkinse, yazıcınızın filtrelenmesini önlemek için MAC adresini kaydettirin. Kaydettirme konusunda, erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın.
Erişim noktanız (kablosuz yönlendirici) için ayarlanmış Wi-Fi iletişim modunun (IEEE802.11*), yazıcınız tarafından desteklenenle uyuştuğunu kontrol edin. (*Görüntü, konumunuza göre değişiklik gösterir.)