### Sozlash amalga oshmadi

Quyidagilarni tekshiring va tarmoqni qaytadan sozlang.
Ulanish nuqtasi (simsiz router) yoniq ekanligini tekshiring. Agar yoqilgan bo‘lsa, internetga kirish nuqtasini (simsiz routerni) o‘chirib, keyin qaytadan yoqing. Tarmoqdan foydalanayotgan boshqa foydalanuvchilarni ham inobatga oling.
Ulanish nuqtasidagi (simsiz router) maxfiylik ajratkichini o‘chirib qo‘ying.
Printerni ulanish nuqtasiga (simsiz router) yaqin joyga qo‘ying.
Ulanish nuqtasi (simsiz router) WPS funksiyasini qo‘llab-quvvatlashini tekshiring. Agar u WPS funksiyasini qo‘llab-quvvatlamasa, tarmoq bilan aloqani WPS tugmasi yordamida o‘rnatib bo‘lmaydi.
Agar MAC manzillarni filtrlash funksiyasi yoqilgan bo‘lsa, printer filtrlanmasligi uchun uning MAC manzilini ro‘yxatdan o‘tkazing. Ro‘yxatdan o‘tkazish uchun internetga kirish nuqtasi qurilmasi bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
Internetga kirish nuqtasi (simsiz router) uchun Wi-Fi aloqa rejimi (IEEE802.11*) printer tomonidan qo‘llab-quvvatlanishini tekshiring. (*Ekran joylashgan mamlakatingizga qarab farq qilishi mumkin.)