### ההגדרה נכשלה

בדוק את הפריטים הבאים ולאחר מכן הגדר את הרשת מחדש.
בדוק שנקודת הגישה (הנתב האלחוטי) דולקת. אם היא דולקת, כבה את נקודת הגישה (הנתב האלחוטי) והפעל אותה שוב. בדוק אם יש משתמשים אחרים שמשתמשים ברשת.
השבת את תכונת הפרטיות בנקודת הגישה (הנתב האלחוטי).
קרב את המדפסת אל נקודת הגישה (הנתב האלחוטי).
בדוק שנקודת הגישה (הנתב האלחוטי) תומכת ב-WPS. אם היא אינה תומכת ב-WPS אינך יכול ליצור רשת באמצעות הגדרת לחצן (WPS).
אם הפונקציה 'סינון כתובות MAC' מופעלת, הזן את כתובת ה-MAC של המדפסת כדי למנוע את סינון המדפסת. לרישום, עיין במסמכים הנלווים של נקודת הגישה.
בדוק שהמצב של תקשורת Wi-Fi‏‏ (IEEE802.11*) שמוגדר לנקודת הגישה (הנתב האלחוטי) תואם לזה שבו המדפסת תומכת. (*משתנה בהתאם למיקומך).