### Imeshindwa Kusanidi

Kagua vipengee vifuatavyo, na kisha utekeleze tena usanidi wa mtandao.
Kagua kwamba eneo la ufikiaji (kipanga njia cha pasi waya) limewashwa. Ikiwa imewashwa, washa na uzime nishati ya eneo la ufikiaji (kipangishi njia pasi waya). Wazingatie watumiaji wengine ambao wanaweza kuwa wanatumia mtandao.
Lemaza kigawanya faragha kwenye eneo la ufikiaji (kipanga njia cha pasi waya).
Weka printa karibu na eneo lako laufikiaji (kipanga njia cha pasi waya).
Kagua kwamba eneo la ufikiaji (kipanga njia cha pasi waya) linakubali WPS. Ikiwa halikubali WPS, huwezi kuanzisha mtandao kwa kutumia Usanidi wa Kitufe cha Uwasilishi (WPS).
Ikiwa kitendaji cha uchujaji wa anwani ya MAC kimewezeshwa, sajili anwani yako ya MAC ili uzuie printa yako dhidi ya kuchujwa. Angali waraka uliotolewa pamoja na eneo la ufikiaji kwa usajili.
Kagua kwamba hali ya mawasiliano wa Wi-Fi (IEEE802.11*) iliyowekwa kwa eneo lako la ufikiaji (kipanga njia cha pasi waya) inalingana na ile inayokubaliwa na printa yako. (*Onyesha thamani kulingana na eneo lako.)