### Fejlfinding

På Wi-Fi
Sluk og tænd adgangspunktet (på den trådløse router). Se, om der er andre brugere, der bruger netværket.
Klik på Oplysninger og udskriv en netværksforbindelsesrapport. Kontrollér problemer og løsninger.
Afhængig af diagnoseresultatet skal du rette relevante indstillinger via et af følgende links.
Hvis [OK]
Hvis [FEJL]
På en kabelforbindelse
Sluk for strømmen til hubben og tænd den igen. Se, om der er andre brugere, der bruger netværket. Kontroller forbindelsen igen ca. et minut efter du har slukket og tændt hubben.
Sørg for, at Ethernet-kablet sidder godt fast. Hvis forbindelsesstatuslyset er slukket, skal du kontrollere lysstatus ved at forbinde til en anden port, eller skift Ethernet-kablet. Hvis problemet ikke er løst, skal du udskifte hubben.