### Uchunguzi wa muunganisho wa mtandao Umefaulu, lakini printa haiwezi kuunganisha

Printa na eneo la ufikiaji (kipanga njia pasi waya cha LAN) zimeunganishwa kwa mafanikio lakini printa haiwezi kuunganishwa kwenye kompyuta kupitia eneo la ufikiaji (kipanga njia pasi waya cha LAN). Jaribu suluhisho zifuatazo kulingana na mpangilio.
Kagua kipengele kigawanyaji cha faragha kwenye eneo la ufikiaji (kipanga njia pasi waya cha LAN)
Hili ni tatizo la kawaida na vipanga njia pasi waya vya LAN vya vifaa vya mkononi. Kipengele kigawanyaji cha faragha ambacho hukata mawasiliano kati ya vifaa kimewezeshwa katika eneo la ufikiaji (kipanga njia pasi waya cha LAN). Hiki ni kipengele usalama cha kukata mawasiliano kati ya vifaa kupitia kipanga njia. Kikiwezeshwa, kwa sababu mawasiliano ya printa na kompyuta yametenganishwa, vifaa hivyo haviwezi kuunganishwa. Lemaza kipengele kigawanyaji cha faragha kwenye eneo la ufikiaji, na kisha uweke mtandao tena. Angalia mwongozo wako wa eneo la ufikiaji kwa maelezo kuhusu mbinu ya ufikiaji. Kulingana na mtengenezaji, huenda kipengele kigawanyaji cha faragha kikawa na jina tofauti.
Kagua SSID ya printa na kompyuta
Baadhi ya maeneo ya ufikiaji yana SSID nyingi. Baadhi ya maeneo hayo yanaweza kugawanya SSID katika kiwango pasi waya kinacholingana (IEEE802.11a na IEEE802.11g). Hata na eneo sawa la ufikiaji (kipanga njia pasi waya cha LAN), printa na kompyuta hutumia SSID tofauti, na huenda zisiwezi kuwasiliana. Linganisha SSID ya kompyuta na ile ya printa. Unaweza kukagua SSID ya kompyuta kwenye menyu ya muunganisho wa Wi-Fi. SSID ya printa iko kwenye ripoti iliyochapishwa ya utambuzi wa mtandao. SSID zinapolingana, weka mtandao tena.